镇巴县农村小型建设项目代建综合指导价（试行）

一、农村道路工程

**1.通户道路：**路基宽4.5米，路面宽3.5米，面层厚20厘米，65万元/公里。（路面硬化40.0万元/公里，基层25万元/公里）。

**2.砂石路：**路基宽4.5米，铺筑砂石宽度4.0米，厚度15厘米，5.0万元/公里。

**3.涵洞**：涵长6.0米，横断面1平方米以内，1.5万元/每道。

**4.村组道路护坡：**380.0元/立方米（包括挖基、回填等）；**村组道路浆砌挡墙：**350.0元/立方米（包括挖基、回填、抽水）；**村组道路水沟：**180.0元/米（C20混凝土）；**村组道路垮方：**15.0元/立方米（包括外运3.0公里以内）。

二、农村小型水利工程

1. **农村灌溉、排洪渠道**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **渠道比降（J）** | **水稻灌溉面积（亩）** | **灌溉流量（Q=m3/s)** | **渠道结构型式** | **渠道结构尺寸（宽×深）** | **过水断面尺寸（宽×深）** | **工程造价（元/米）** |
| J=0.002（1/500) | 200 | 0.032 | 砼 | 0.65×0.55 | 0.25×0.25 | 280 |
| 浆砌石 | 1.05×0.55 | 0.25×0.25 | 310 |
| J=0.004（1/250) | 砼 | 0.65×0.50 | 0.25×0.20 | 265 |
| 浆砌石 | 1.05×0.50 | 0.25×0.20 | 290 |
| J=0.002（1/500) | 400 | 0.064 | 砼 | 0.75×0.60 | 0.35×0.30 | 311 |
| 浆砌石 | 1.15×0.60 | 0.35×0.30 | 340 |
| J=0.004（1/250) | 砼 | 0.70×0.60 | 0.30×0.30 | 303 |
| 浆砌石 | 1.10×0.60 | 0.30×0.30 | 335 |
| J=0.002（1/500) | 600 | 0.096 | 砼 | 0.80×0.65 | 0.40×0.36 | 335 |
| 浆砌石 | 1.20×0.65 | 0.40×0.36 | 365 |
| J=0.004（1/250) | 砼 | 0.75×0.60 | 0.35×0.32 | 311 |
| 浆砌石 | 1.15×0.60 | 0.35×0.32 | 340 |
| J=0.002（1/500) | 800 | 0.128 | 砼 | 0.85×0.70 | 0.45×0.40 | 360 |
| 浆砌石 | 1.25×0.70 | 0.45×0.40 | 390 |
| J=0.004（1/250) | 砼 | 0.80×0.65 | 0.40×0.35 | 335 |
| 浆砌石 | 1.20×0.65 | 0.40×0.35 | 365 |
| J=0.002（1/500) | 1000 | 0.160  | 砼 | 0.85×0.75 | 0.45×0.45 | 375 |
| 浆砌石 | 1.25×0.75 | 0.45×0.45 | 406 |
| J=0.004（1/250) | 砼 | 0.80×0.70 | 0.40×0.40 | 350 |
| 浆砌石 | 1.20×0.70 | 0.40×0.40 | 385 |
| 说明：单米工程造价中主要材料价格依据2021年第四季度信息价，不包含县城到乡村公路末端的汽车运费和公路末端至施工现场的人背马驼的运费。 |
|  |

**2.农防河堤。**①堤防高度3米以内（含3米）：顶宽不低于0.6米，坡比1:0.3，按2100元/米控制造价。②堤防高度5米以内（含5米）：顶宽不低于0.6米，坡比1:0.3，按4800元/米控制造价。

**3.农村供水保障工程。**5立方米钢筋砼蓄水池3万元/个，10立方米钢筋蓄水池7万元/个，管沟开挖、回填、安装30元/米，管材按照水利局招标价执行。

三、农村环境整治工程

**①机耕路。**砼主干机耕路基宽4.5米，路面宽3.5米，面层厚20厘米，65万元/公里。砂石主干机耕路：路基宽4.5米，铺筑砂石宽度4.0米，厚度15厘米，5.0万元/公里。宽3米生产砂石支路：10万元/公里。

**②垃圾收集。**垃圾收集池：砖砌9立方米，每个3000元。垃圾箱：3立方米成品垃圾箱，每个10000元。垃圾房：砖砌12平方米，每个30000元。

**③改厨：**5000元/间（含改灶、墙面贴砖、地面硬化等）；**改厕**：5000-6000元/座（含墙面贴砖、便池、管件、化粪池等或者购买成品）；**改圈：**5000元/间（硬化地面、墙基加固改造、化粪池等）

**④民居风貌改造：**3000元/间（包含正立面墙面、门窗、屋顶等）

**⑤基本绿化。**道路绿化：32000元/公里（含整地、栽植、抚育、树苗、植被、化肥、农药等费用）；村庄绿化：120元/平方米（含整地、栽植、抚育、灌水、植被、树苗、化肥、农药等费用）；片林绿化：750元/亩（含整地、栽植、抚育、植被、树苗、化肥、农药等费用）。

**⑥农村C级危房改造：**根据维修加固工程量核实，每户补助资金1万元。

四、农村文化旅游设施

**1.村级文化活动广场：**500元/平方米（包括硬化、绿化、亮化、护坡挡墙）。

**2.乡村大舞台：**40万元／个（长14米x宽12米，参照文旅局标准图集）。

**3.乡村旅游配套基础设施。**①简易停车场：地面硬化200元/平方米（30CM厚砂夹石垫层，20CM厚C20混凝土面层）。②标识线10元/米。③乡村旅游道路：新建道路基宽5.5米，路面宽4.5米，每公里100万元。④旅游步道：宽1.5米普通材质，45万元/公里；⑤标识牌：标准材质1.2万元/面。

五、农村公共服务设施

**1.村级活动场所的配套设施。**①场地硬化：200元/平方米（30CM厚砂夹石垫层，20CM厚C20混凝土面层）。②护坡挡墙：350元/立方米（M7.5水泥砂浆砌砌筑片石，包括抹面）。③石材护栏：1350元/米（护栏高度1.1米）。④钢护栏：280元/米（护栏高度1.1米）。⑤塑木栏杆：380元/米（护栏高度1.1米）。

**2.简易停车场：**参照上述农村文化旅游设施停车场指导价。六、产业发展配套基础设施

**1.产业路、机耕路。**参照上述农村环境整治、农村道路指导价。

**2.排水沟渠。**参照上述农村小型水利工程指导价。

**3.大棚。简易拱棚**10元/平方米；**设施大棚**20元/平方米。

**4.温室。**日光温室（不带玻璃墙）：50元/平方米，日光温室（带玻璃墙）：100元/平方米，智能温室：200元/平方米。